Обґрунтування доцільності проведення закупівлі: код згідно ДК 021:2015 – 34920000-2 «Дорожнє обладнання» **(Снігоочисне обладнання)**

|  |  |
| --- | --- |
| Обґрунтування доцільності закупівлі | Виробнича потреба підприємства в проведенні закупівлі: код згідно ДК 021:2015 – 34920000-2 «Дорожнє обладнання» **(Снігоочисне обладнання),** а саме: для належного виконання виробничих завдань та догляду за об’єктами благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства. |
| Обґрунтування обсягів закупівлі | 5 шт. Для належного виконання виробничих завдань та догляду за об’єктами благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства. |
| Обґрунтування якісних характеристик закупівлі | **Розкидач піску Pronar PS250 (або еквівалент)**Бункер з пластмаси в поєднанні з розкидаючими лопатками з нержавіючої сталіВантажопідйомність: 300 кг.Місткість воронки: 0,25 м3Робоча ширина розкидання суміші: 1-6 м.Ширина: 1125 мм.Довжина: 1045 мм.Висота: 1035 мм.Робоча швидкість, не більше: 10 км./год.Гарантійний термін: 12 місяцівМеханічний привід ВВП*Додаткова комплектація:* Шарнірно-телескопічний вал, довгий вал, гідравлічне управління, ручне регулювання подачі, додатковий гідравлічний люк.**Відвал передній ВС-2400 (або еквівалент)**- ширина захвату - 2400 мм. - висота відвалу - 790 мм.- маса відвалу - 170 кг.- товщина металу – 4 мм.- ширина захвату при 30° - 2100 мм. - товщина армованої гуми – 25 мм.Гарантійний термін: 12 місяців**Щітка дорожня ИУЦЛ 32.00.000 (або еквівалент)**- висота – 1095 мм;- ширина – 2000 мм.- маса щітки - 400 кг.- діаметр барабана щітки - 550 мм;- привід – ВВП трактора.- кут повороту щітки - 30°- ширина смуги , що очищується при куті повороту 30° - 1800 мм.**-** швидкість руху у технологічному режимі – 20 км/год.**-** швидкість руху у транспортному режимі – 30 км/год.Гарантійний термін: 12 місяцівВ комплект щітки входить карданний вал.В комплект відвала входить гідроциліндр для піднімання та опускання, два змінних ножа (гумовий і металевий).**Відвал до трактора Т-25**Ширина робоча – 2000 мм.Висота відвалу – 500 мм.Товщина металу – 4 мм.Гума армована, товщина – 35 мм.Робоча швидкість - до 12 км/годГідравліка, підйом/опускання – ТакКут повороту – механікаТри положення - +30°/0°/-30°Маса – 140 кг.Гарантійний термін: 12 місяців**Комплектація відвалу до трактора Т-25**ШлангиЦиліндриКомплектуючі для установки **Щітка дорожня ИУЦЛ 31.00.000 (або еквівалент)**- довжина – 1500 мм.- маса щітки - 170 кг.- діаметр барабана щітки - 550 мм.- ширина очисної смуги при куті 30° - 1350 мм.- привід – ВВП трактора.- кут повороту - 30°- швидкість руху у технологічному режимі - 10-20 км/год.- швидкість руху у транспортному режимі - 30 км/год.Гарантійний термін: 12 місяцівВ комплект щітки входить карданний вал.Більш детально зазначено у Тендерній документації Замовника. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувану вартість закупівлі підприємство встановлювало на підставі комерційних пропозицій від учасників ринку. |