Обґрунтування доцільності проведення закупівлі: код згідно ДК 021:2015 – 34920000-2 «Дорожнє обладнання» **(Снігоочисне обладнання)**

|  |  |
| --- | --- |
| Обґрунтування доцільності закупівлі | Виробнича потреба підприємства в проведенні закупівлі: код згідно ДК 021:2015 – 34920000-2 «Дорожнє обладнання» **(Снігоочисне обладнання),** а саме: для належного виконання виробничих завдань та догляду за об’єктами благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства. |
| Обґрунтування обсягів закупівлі | 5 шт. Для належного виконання виробничих завдань та догляду за об’єктами благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства. |
| Обґрунтування якісних характеристик закупівлі | **Лот 1 - Розкидач піску Pronar PS250 (або еквівалент)**  Бункер з пластмаси в поєднанні з розкидаючими лопатками з нержавіючої сталі  Вантажопідйомність: 300 кг.  Місткість воронки: 0,25 м3  Робоча ширина розкидання суміші: 1-6 м.  Ширина: 1125 мм.  Довжина: 1045 мм.  Висота: 1035 мм.  Робоча швидкість, не більше: 10 км./год.  Гарантійний термін: 12 місяців  Механічний привід ВВП  *Додаткова комплектація:*  Шарнірно-телескопічний вал, довгий вал, гідравлічне управління, ручне регулювання подачі, додатковий гідравлічний люк.  **Лот 2 – Відвал ВС-2400 (або еквівалент) та щітка ИУЦЛ 32.00.000 (або еквівалент)**  **Відвал передній ВС-2400**  - ширина захвату - 2400 мм.  - висота відвалу - 790 мм.  - маса відвалу - 170 кг.  - товщина металу – 4 мм.  - ширина захвату при 30° - 2100 мм.  - товщина армованої гуми – 25 мм.  Гарантійний термін: 12 місяців  **Щітка дорожня ИУЦЛ 32.00.000**  - висота – 1095 мм;  - ширина – 2000 мм.  - маса щітки - 400 кг.  - діаметр барабана щітки - 550 мм;  - привід – ВВП трактора.  - кут повороту щітки - 30°  - ширина смуги , що очищується при куті повороту 30° - 1800 мм.  **-** швидкість руху у технологічному режимі – 20 км/год.  **-** швидкість руху у транспортному режимі – 30 км/год.  Гарантійний термін: 12 місяців  В комплект щітки входить карданний вал.  В комплект відвала входить гідроциліндр для піднімання та опускання, два змінних ножа (гумовий і металевий).  **Лот 3 – Відвал до трактора** **Т-25** **та щітка ИУЦЛ 31.00.000 (або еквівалент)**  **Відвал до трактора Т-25**  Ширина робоча – 2000 мм.  Висота відвалу – 500 мм.  Товщина металу – 4 мм.  Гума армована, товщина – 35 мм.  Робоча швидкість - до 12 км/год  Гідравліка, підйом/опускання – Так  Кут повороту – механіка  Три положення - +30°/0°/-30°  Маса – 140 кг.  Гарантійний термін: 12 місяців  **Комплектація відвалу до трактора Т-25**  Шланги  Циліндри  Комплектуючі для установки  **Щітка дорожня ИУЦЛ 31.00.000**  - довжина – 1500 мм.  - маса щітки - 170 кг.  - діаметр барабана щітки - 550 мм.  - ширина очисної смуги при куті 30° - 1350 мм.  - привід – ВВП трактора.  - кут повороту - 30°  - швидкість руху у технологічному режимі - 10-20 км/год.  - швидкість руху у транспортному режимі - 30 км/год.  Гарантійний термін: 12 місяців  В комплект щітки входить карданний вал.  Більш детально зазначено у Тендерній документації Замовника. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувану вартість закупівлі підприємство встановлювало на підставі матеріалів із сайтів учасників ринку. |