**Виробнича потреба в придбанні щіток і комплектуючих до зимового обладнання на 2021 рік**

Виробнича потреба підприємства в проведенні закупівлі: **Щітки і комплектуючі до зимового обладнання (код згідно ДК 021:2015 – 42970000-6 «Частини посудомийних машин та машин для чищення, наповнювання, пакування чи обгортання»),** а саме: для належного виконання виробничих завдань та догляду за об’єктами благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Характеристика** | **Од.** | **Кількість** | **Візуалізація** |
| 1 | Диски щіточні поліпропіленові  (проставкові)  120х550 мм | Зовнішній діаметр - 550 мм;  Внутрішній діаметр – 120 мм;  Ширина поліпропіленового кільця диска – 15-17 мм, ворс із морозостійкого поліпропілену  **Примітка**: **Ворс поліпропіленовий повинен бути жорстко стягнутий металевим кільцем диска.** | шт. | 800 |  |
| 2 | Диски щіточні поліпропіленові (безпроставкові) 120х550 мм | Зовнішній діаметр - 550 мм;  Внутрішній діаметр – 120 мм;  Ширина поліпропіленового кільця диска – 45-47 мм; ворсу із морозостійкого поліпропілену  **Примітка**: **Ворс поліпропіленовий повинен бути жорстко запаяний в поліпропіленове кільце диска.** | шт. | 200 |  |
| 3 | Диски щіточні металеві 120х550 мм | Зовнішній діаметр - 550 мм;  Внутрішній діаметр – 120 мм;  Ширина кільця диска – 15-17 мм; Розмір металевого ворсу – 0,50 мм Заклепка – сталь; Кільце металеве – сталь 0,8 КП  **Примітка: Ворс металевий повинен бути жорстко стягнутий в'язальним дротом** | шт. | 800 |  |
| 4 | Колесо опорне 4.00-10 в зборі (діаметр пальця-25 мм) | Підтримуючі колеса редуктора приводу щітки:  Зовнішній діаметр колеса - 450 мм  Зовнішній діаметр диска - 270 мм  Палець посилений діаметр - 25 мм  Марка гуми колеса-К-96 | шт. | 8 |  |

Очікувану вартість закупівлі підприємство встановлювало на підставі матеріалів із сайтів учасників ринку.